**Apple Magic KeyboardのPID追加方法**

akbプロジェクトのakb.cにキーボードのPIDが指定されている



VID\_APPLEとあるのがAppleのベンダーIDで、「0x05AC」である

その下のPID\_APPLE\_KEYBOARDにあるのがキーボードのPIDになります



akb.exeが起動しない場合はキーボードのPIDが登録されていない場合があります

追加するにはデバイスマネージャーで「ヒューマンインターフェイスデバイス」の配下にある「HID準拠コシューマー制御デバイス」の中からAPPLEのVID(=0x05AC)を持ったデバイスを探します



「HID準拠コシューマー制御デバイス」のプロパティを開いて、「詳細」タブのプロパティを「デバイスインスタンスパス」にすると値が以下のようになります



先頭から

「HID」は無視(ヒューマンインターフェイスデバイスの意味)

「VID\_05AC」とあるのがベンダーID「05AC」なのでAppleです

「PID\_026C」がキーボードのPIDになるのでメモします。

このメモした値をPID\_APPLE\_KEYBOARDに追加すればOKです

